
**Участок криволинейной кромкооблицовки**


1. Толщина кромки – от 0,8мм до 2мм
2. Ширина кромки – от 10мм до 40мм
3. Изображение выглядит как текст, снимок экрана, внутренний


   Автоматически созданное описаниеНевозможно выполнить оклейку внутреннего закрытого контура (например, квадратный вырез под вытяжку).

Невозможна оклейка глубоких торцевых вырезов, закрытых с трех сторон (например вырез под вытяжку вентиляции)

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание  
Кроме случаев, когда вход/выход кромки производится под углом 45°

или радиусным переходом под углами от 0° до 35° (например вырез «улыбка»)

1. Минимальный внешний радиус:  
   Для кромки 2мм – 50мм при прямом участке перед и после радиуса не менее 150мм, и 100мм при прямом участке не менее 100мм  
   Для кромки 0,8мм – 50мм при прямом участке не менее 50мм
2. Минимальный внутренний радиус – 100мм
3. Изображение выглядит как текст

   Автоматически созданное описаниеМинимальный внутренний угол – 90°